ユーザー参照マニュアル

# 24. 自由曲線

CADツールバー:

メニュー:

作図-自由曲線

コマンド:

    spline

オプションツールバー:

説明:

自由曲線（スプラインカーブ）を描きます。 同質重み付け係数を持った不均一有理化B-スプライン(NURBS) が現在サポートされているスプラインです。

手順:

1. オプションツールバーでスプラインの度数を選びます。サポートされた度数は2 (二次bスプライン)および3(三次bスプライン)です。 より高い度数、より滑らかな曲線になります。
   留意点は、二次bスプラインの定義には少なくとも3つの制御点を必要とし、三次bスプラインは少なくとも4つの制御点を必要とします。
2. 閉じたスプラインを作成したいならばオプションツールバーの「閉じた」チェックボックスをチェックします。 閉じたスプラインは連続的に閉じたループとなります。
3. 制御点を指定します。 3点目 (二次bスプラインなら)また4点目 (三次bスプラインなら)の制御点を定義した後、プレビューが表示されます。誤って指定してた直前の制御点を取り消すにはオプションツールバーの取り消し ボタンクリックします。
4. スプラインツールを終了するにはマウスの右ボタンクリックします。

図45: 4つの制御点の開いたスプライン。

図46: 同じ制御点で閉じたスプライン。