ユーザー参照マニュアル

# 19. ハッチと塗り潰し

CADツールバー:

メニュー:

作図-ハッチ

コマンド:

    hatch

説明:

既存図形の囲まれた領域をハッチングパターンで満たします。

手順:

1. 閉じた輪郭線でできたハッチング領域をもつ図形を用意します。図38の右側の絵のように輪郭線は一筆書きで閉じていなければなりません。
2. ハッチを実行します。
3. 満たしたいと思う輪郭線を選びます。(図39)のようにハッチング領域内にある島になっている輪郭を選ばなければそこはハッチングされてし まいます。
4. CADのツールバーの右矢印ボタンをクリックして次に進みます。
5. ハッチオプションダイアログが表示されます(図40)。ハッチパターンに必要なパターン、倍率、回転角度を選びます。 パターンの代りに無地で図形を満たしたいと思ったらチェックボックス「塗り潰し」をチェックします。
6. OKボタンを押してハッチングを実行します。 輪郭の複雑さ、選ばれたパターンの倍率によって、ハッチを作成するために時間がかるかもしれません。

図38: 境界図形の準備。

図39: 選ばれた島はハッチされません(右)。

図40: ハッチパターン選択。