!!Subbasin assessment. Criteria is calculated for period DD. Variables: rout, cout  Unit: m3/s  
SUBID	NSE	CC	RE(%)	RSDE(%)	Sim	Rec	SDSim	SDRec	MAE	RMSE	Bias	SDE	KGE	KGESD	KGEM	NRMSE	NSEW	Nrec
3587	-0.2692	0.3842	-48.7679	-49.8273	1.2563	2.4521	0.9452	1.8838	1.1987	2.1223	-1.1958	-0.9386	0.0697	0.5017	0.5123	0.2893	0.1338	365
