ユーザー参照マニュアル

# 23. ポリライン

CADツールバーのポリラインボタンをクリックしてポリラインツールバーを表示します。

## 23.1. ポリラインの作成

CADツールバー:

メニュー:

    作図- ポリライン -作成

コマンド:

    polyline

オプションツールバー:

記述:

このツールはポリラインの作図を可能にします。 ポリラインは1つ以上の線分または円弧セグメントから成る連続線です。

プロシージャ:

1. 最初のポリライン・セグメントの開始点を指定します。 マウスを使用するか、コンソールで座標値を入力することができます。
2. 最初のポリライン・セグメントの終了点を指定します。
3. 追加するポリライン・セグメントの終了点を指定します。

注: ポリラインが円弧セグメントを含めるなら、オプションツールバーにある「円弧」のチェックボックスをチェックし円弧の半径を入力してから円 弧セグメントの終了点をクリックします。円弧は直前のセグメントに滑らかに接続します。

## 23.2. ポリラインへノード挿入

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン -ノード挿入

説明:

このツールを使うと既存のポリラインにノードを加えることができます。 ポリラインへ新しいノードを加えることは1つのセグメントを分割して2つのセグメントにすることを意味します。 新しい2つのセグメントは元のセグメント が円弧でも、両方とも直線です。

手順:

1. 新しいノードを加えたいと思うポリラインのセグメントを指定します。
2. マウスで、または座標を入力して新しいノードの位置を指定します。

## 23.3. ポリラインへのノード追加

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン -ノードを追加

説明:

このツールを使うと既存のポリラインの初めか終わりにノードを追加することができます。 ポリラインへノードを追加することはポリライン図形の先頭または末尾を延長することを意味します。

手順:

1. ノードを追加したいと思うポリラインの端点付近をクリックします。
2. マウスまたは座標値をキー入力で設定することにより新しいノード位置を指定します。

ノードを追加する際、新規ポリラインを作成するときに使うオプションと同じものを利用できます。

## 23.4. ポリラインからノードを削除

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン - ポリラインノード削除

説明:

既存のポリラインからノードを削除するときにこのツールを使います。 この方法でポリラインの二つのセグメントを一つに結合することができます。

手順:

1. ノードを削除したいと思うポリラインを指定します。
2. 取除きたいと思うノードの位置を指定します。 ほとんどの場合、端点スナップ機能を使ってノードを指定することは適切です。このツールはデフォルトで自動的にスナップ機能を有効にします。

## 23.5. ノード間のセグメント削除

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン - ノード間のセグメント削除

説明:

既存ポリラインの2つのノード間にあるすべてのセグメントを削除する時にこの機能を使います。

手順:

1. セグメントを削除したいと思うポリラインを指定します。
2. 最初の範囲指定ノード位置を指定します。 それはセグメントを削除を開始するノードです。 ノード自体は削除されません。大抵の場合、端点ス ナップ機能を使ってノードを指定することは適切です。このツールはデフォルトで自動的にスナップ機能を有効にします。
3. 削除範囲終了となるノード位置を指定します。 最初のノードと二番目のノード間にあるすべてのセグメントはポリラインから取除かれるます。 セグメントが削除された後、二つの範囲ノードは直線セグメントによって接続さポリラインは一つの連続線が維持されます。

## 23.6. ポリラインのセグメントの部分削除

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン -セグメントの部分削除

説明:

二つのポリラインセグメントを部分削除するときにこの機能を使います。 これは両セグメントの交点で二つのセグメントを伸ばしたり縮めたりすることを意味します。

手順:

1. 最初のポリラインのセグメントをマウスクリックで指定します。
2. 同じポリラインの二番目のセグメントを指定します。 最初のセグメントと二番目のセグメント間にあるすべてのセグメントはポリラインを連続に保つために取除かれます。

## 23.7. 等間隔のポリラインを作成

CADツールバー:

メニュー:

作図 - ポリライン - 等間隔

オプションツールバー:

説明:

このツールは既存のポリラインに等間隔なポリラインを作成します。

手順:

1. オプションツールバーで等間隔の距離と作成する数を入力します。
2. 元になるポリラインをクリックします。 等間隔なポリラインは元図形に対しクリックされた位置の側に作成されます。

## 23.8. 既存セグメントからのポリラインを作成

CADツールバー:

メニュー:

作図- ポリライン - セグメントから作成

解説:

このツールは既存のセグメントからポリライン(線分、円弧で接続された)を作成します。

手順:

1. セグメントの一つをクリックします。 ポリラインは選択されたセグメントとその開始点、終了点に接続されたすべてのセグメントから作成されます。