QCad ユーザー 参照 マニュアル

# 28. 測定

## 28.1. 二点間の距離

CADのツールバー:

メニュー:

情報 - 二点間の距離

コマンド:

infodist, distance

説明:

このツールは指定された二点間の距離を正確に測ります。

手順:

- １点目をマウス右ボタンで位置を指定するかコマンドラインから座標を入力します。
- 二点目を同様に指定します。
- 計測された距離はコマンドラインに表示されます。

## 28.2. 指定点から図形への垂線の長さ

CADのツールバー:

メニュー:

情報 - 垂線の足の長さ

コマンド:

infodist2, distance2

説明:

このツールは指定された二点間の距離を正確に測ります。

手順:

- １点目をマウス右ボタンで位置を指定するかコマンドラインから座標を入力します。
- 二点目を同様に指定します。
- 計測された距離はコマンドラインに表示されます。

## 28.3. 角度

CADのツールバー:

メニュー:

情報 - 鋏角

コマンド:

infoangle, angle

    infoangle、角度

説明:

このツールは２線分の鋏角を測ります。

手順:

- 始めの線分を指定。
- ２番目の線分を指定。
- 計測された角度は度数でコマンドラインに表示されます。

## 28.4. 指定図形の周長

CADのツールバー:

メニュー:

情報-指定図形の周長

コマンド:

    infosum

記述:

このツールは選択図形の全長を計算します。

プロシージャ:

1. ツールうを起動すると、選択CADツールバーが表示されます。 それを使って全長を計算したい図形を選びます。
2. CADツールバー上の右矢印ボタンをクリックして次の手順に移ります。
3. 指定図形の全長がコマンドラインに表示されます。

## 28.5. 面積

CADのツールバー:

メニュー:

    情報-多角形の面積

命令:

infoarea, area

記述:

このツールは多角形および円周によって閉じられた領域の面積を求めます。

手順:

1. 領域の最初の点を指定します。
2. 同様に他の点を指示し、右クリック指定を終了します。
3. 測定された面積と周長はコマンドラインに表示されます。